Oberlicht-Kipp- Beschlag AK 210/300, motorisch

**sichtbare Bandseite, für Aluminium-, Stahl-, Holz-, Kunststoff-Fenstersysteme**

1 Stück Oberlicht-Kipp-Beschlag, sichtbare Bandseite,

Ausstellweite 210/300 mm,  
motorische Bedienung mittels Spindelantrieb.

**Flügelmaße**

max. Flügelgewicht: AK 210 bis 80 kg/ AK 300 bis 120 kg

max. Flügelhöhe: 2.200 mm

Flügelbreite, mit 2 Bändern: 440 – 1.200 mm (1 Schere)  
Flügelbreite, mit 4 Bändern: 1201 – 3.600 mm (max. 3 Scheren)

Platzbedarf Spindelantrieb: 38 mm

* mit Alu-Abdeckung für Gestänge und Eckumlenkung, Schere mit Sicherungstaste zum Aushängen.
* Ausführung für schwere Fenster mit 10 mm Gestänge.
* ab 1.500 mm Flügelhöhe mit beidseitiger, seitlicher Zusatzverriegelung.
* elektrischer Spindelantrieb mit eingebautem Relais für Parallelschaltung

von bis zu 12 Antrieben - Endschalter für Endstellung „Auf und Zu“.

* Thermoschutz des Motors vor Überlastung mit Wiedereinschaltsperre  
  (Einschaltdauer 20 Min.) - Nennspannung 230 Volt/AC 50 Hz.
* Zug- und Druckkraft 1.800 N, Schutzart IP 54 nach **DIN 40050**.

**Prüfungen / Normen**

* Korrosionsbeständigkeit nach **DIN EN 1670, Klasse 5**
* **RAL** geprüft

**Oberflächen**

* Al, E6/C-0 silberfarbig eloxiert
* Al, RAL 9016 pulverbeschichtet
* Al in Sonderoberfläche pulverbeschichtet

**z. B. WSS-Oberlicht-Kipp-Beschlag AK 210/300, motorisch**

**Weitere benötigte Bauteile**

* 2 Stück Fang- und Putzscheren zur Sicherung des Kippflügels

**Ergänzende Infos**

WSS Flachform-Oberlichtöffner unter [www.wss.de/kataloge.html](http://www.wss.de/kataloge.html)